|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **½ of 90cm = \_\_\_\_138m – 32m = \_\_\_\_****125cm + 22m = \_\_\_\_****2/3 of 12cm = \_\_\_\_****12cm + 9cm +12cm =\_\_\_****33m –\_\_\_\_ = 6m****\_\_ ÷ 5 = 5m****57cm + \_\_\_\_= 110cm****3/4 of 80m = \_\_\_\_****3m x 12 = \_\_\_\_****12cm ÷ \_\_ = 6cm****\_\_\_ x 6 = 18m****2 x \_\_\_ = 24cm****198m – 30m = \_\_\_\_****190cm - \_\_\_\_= 47m****25m + 140m = \_\_\_\_****22cm +\_\_\_\_= 99cm****17m + 12m + 8m =\_\_\_****130 – 12 = \_\_\_\_****98 + 11 = \_\_\_** | **½ of 90cm = \_\_\_\_138m – 32m = \_\_\_\_****125cm + 22m = \_\_\_\_****2/3 of 12cm = \_\_\_\_****12cm + 9cm +12cm =\_\_\_****33m –\_\_\_\_ = 6m****\_\_ ÷ 5 = 5m****57cm + \_\_\_\_= 110cm****3/4 of 80m = \_\_\_\_****3m x 12 = \_\_\_\_****12cm ÷ \_\_ = 6cm****\_\_\_ x 6 = 18m****2 x \_\_\_ = 24cm****198m – 30m = \_\_\_\_****190cm - \_\_\_\_= 47m****25m + 140m = \_\_\_\_****22cm +\_\_\_\_= 99cm****17m + 12m + 8m =\_\_\_****130 – 12 = \_\_\_\_****98 + 11 = \_\_\_** | **½ of 90cm = \_\_\_\_138m – 32m = \_\_\_\_****125cm + 22m = \_\_\_\_****2/3 of 12cm = \_\_\_\_****12cm + 9cm +12cm =\_\_\_****33m –\_\_\_\_ = 6m****\_\_ ÷ 5 = 5m****57cm + \_\_\_\_= 110cm****3/4 of 80m = \_\_\_\_****3m x 12 = \_\_\_\_****12cm ÷ \_\_ = 6cm****\_\_\_ x 6 = 18m****2 x \_\_\_ = 24cm****198m – 30m = \_\_\_\_****190cm - \_\_\_\_= 47m****25m + 140m = \_\_\_\_****22cm +\_\_\_\_= 99cm****17m + 12m + 8m =\_\_\_****130 – 12 = \_\_\_\_****98 + 11 = \_\_\_** | **½ of 90cm = \_\_\_\_138m – 32m = \_\_\_\_****125cm + 22m = \_\_\_\_****2/3 of 12cm = \_\_\_\_****12cm + 9cm +12cm =\_\_\_****33m –\_\_\_\_ = 6m****\_\_ ÷ 5 = 5m****57cm + \_\_\_\_= 110cm****3/4 of 80m = \_\_\_\_****3m x 12 = \_\_\_\_****12cm ÷ \_\_ = 6cm****\_\_\_ x 6 = 18m****2 x \_\_\_ = 24cm****198m – 30m = \_\_\_\_****190cm - \_\_\_\_= 47m****25m + 140m = \_\_\_\_****22cm +\_\_\_\_= 99cm****17m + 12m + 8m =\_\_\_****130 – 12 = \_\_\_\_****98 + 11 = \_\_\_** |